
通许县农业科学研究所通许县高淀粉甘薯种资示范园项目

招 标 文 件

采购编号: 汴通财招标采购-2025-10
                           （二标包）
采购单位：通许县农业科学研究所
招标代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司

日 期：二○二五年九月                        
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第一章 招标公告

项目概况

本项目的潜在投标人应凭CA密钥登陆开封市公共资源交易信息网并按网上提示下载招标文件及资料，并于2025年10月09 日9时30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1、项目编号：汴通财招标采购-2025-10 

2、项目名称：通许县农业科学研究所通许县高淀粉甘薯种资示范园项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：4000000.00元

最高限价：4000000.00元
	序号
	包号
	包名称
	项目预算（元）
	最高限价（元）

	1
	汴通财招标采购-2025-10-1
	一标包：通许县高淀粉甘薯种资示范园项目农机设备
	1450000.00
	1450000.00

	2
	汴通财招标采购-2025-10-2
	二标包：通许县高淀粉甘薯种资示范园项目研发设备
	2550000.00
	2550000.00


5、采购需求：

5.1资金来源：专项资金。
5.2采购内容：

一标包：采购农机设备一批，含供货安装及质保期内服务。
二标包：采购研发设备一批，含供货安装及质保期内服务。
5.3供货安装期：

一标包：合同签订生效后15日内全部完成；
二标包：合同签订生效后15日内全部完成。

5.4质保期：一年（如果国家、行业或制造商规定有明确期限的，以规定期限长者为准）。
5.5质量要求：符合国家现行相关行业标准，并满足采购人要求。

5.6标包划分：共分两个标包。

合同履行期限：同交货期限
本项目（是/否）接受联合体投标：否
是否专门面向中小企业采购：否
投标人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
落实政府采购政策需满足的资格要求：/
3.本项目的特定资格要求：

   3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或其他组织营业执照）；

   3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报告，新成立公司无审计报告的须提供自成立以来的财务报表）

   3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自拟，自行承诺）； 

   3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供近半年以来任意一个月缴纳税收和社保缴纳证明，若符合免征条件等其他情况应提供相应证明材料）。

   3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式自拟，自行承诺）；

   3.6信誉要求：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，供应商需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询未列入失信被执行人（“失信被执行人”或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、重大税收违法失信主体；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的网页版截图，信用信息查询截止时点为公告发布之日起至投标截止时间前。供应商报名至与采购人签订合同期间一旦发现供应商存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格。

注：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。否则相关投标均无效

三、获取招标文件
1.时间：时间：2025年9月19日至10月08日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
2.地点：开封市公共资源交易网（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统网上下载。 

3.方式：通过电子交易系统下载。投标单位须注册成为《开封市公共资源交易信息网》会员并取得CA密钥，凭CA密钥登录“政采、工程业务系统”并按网上提示下载招标文件及资料（详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）。

四、提交投标文件截止时间及地点
1.时间：2025年10月09 日9时30分（北京时间）

2.地点：电子响应文件须在响应文件提交的截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传。

五、开标时间及地点

1.时间：2025年10月09日9 时30分（北京时间）

2.地点：通许县政务服务中心4楼第二开标室（通许县裕丰路西段南侧）

六、公告期限

本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》上发布。公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜  

    1、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到达现场提交原件资料、无需到开封市通许县公共资源交易中心现场参加开标会议，应当在开标时间前，登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行响应文件解密、答疑澄清等 （系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。
    2、加密电子响应文件逾期上传、未在规定时间解密的，采购人不予受理。
3、潜在投标人、供应商可打开开封市公共资源交易中心网站http://www.kfsggzyjyw.cn首页“流程公开”里查询招标文件。

4、监督部门：通许县财政局（政府采购办）

统一社会信用代码：114102220053476361

联系人：彭女士、齐女士

电 话: 0371-22207649
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人：通许县农业科学研究所

地址： 通许县厉庄乡政府西南1000米处
联系人：徐女士
联系方式：17837866566
2、采购代理机构信息

招标代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司

地址：开封市通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心9楼910室 

联系人：李女士

电话：0371-24991996

3.项目联系方式

项目联系人： 黄先生

联系方式：0371-24995996

第二章 供应商须知
供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	采购人：通许县农业科学研究所

地址： 通许县厉庄乡政府西南1000米处
联系人：徐女士
联系方式：17837866566

	1.1.3
	采购代理机构
	采购代理机构：河南省开兴工程管理咨询有限公司

地址：开封市通许县裕丰路西段南侧青少年活动中心9楼910室 

联系人：李女士

电话：0371-24991996

	1.1.4
	项目名称
	通许县农业科学研究所通许县高淀粉甘薯种资示范园项目

	1.2.1
	资金来源
	专项资金

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	二标包：采购研发设备一批，含供货安装及质保期内服务。
（详见第五章）

	1.3.2
	质量要求
	符合国家现行相关行业标准，并满足采购人要求。

	1.3.3
	供货安装期
	 合同签订生效后15日内全部完成。

	1.4.1
	投标人资格要求
	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
落实政府采购政策需满足的资格要求：/
3.本项目的特定资格要求：

   3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或其他组织营业执照）；

   3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报告，新成立公司无审计报告的须提供自成立以来的财务报表）

   3.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（格式自拟，自行承诺）； 

   3.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（需提供近半年以来任意一个月缴纳税收和社保缴纳证明，若符合免征条件等其他情况应提供相应证明材料）。

   3.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（格式自拟，自行承诺）；

   3.6信誉要求：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）规定，供应商需通过“信用中国”网站（www.creditchian.gov.cn）查询未列入失信被执行人（“失信被执行人”或者通过“中国执行信息公开网”进行查询）、重大税收违法失信主体；通过中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单的网页版截图，信用信息查询截止时点为公告发布之日起至投标截止时间前。供应商报名至与采购人签订合同期间一旦发现供应商存在信用问题，采购人均有权取消其中标资格。

注：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。否则相关投标均无效



	1.9.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.1
	分包
	不允许

	1.10.2
	供应商提出问题的截止时间
	投标截止时间10日前

	1.10.3
	采购人书面澄清的时间
	投标截止时间15日前

	1.11
	偏离
	不允许下列重大偏离：
经评标委员会审查后投标文件有下列情形之一的，视为未能实质性响应招标文件，应认定为无效标：        
1. 投标文件没有投标人企业电子签章和法定代表人个人电子签章的；
2.不按评标委员会要求澄清、说明或者补正的；
3.投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
4.投标总报价超出最高限价的；
5.投标文件附加有采购人不能接受的条件的；
6.供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标、采取可能影响评标公正性的不正当手段的；
7.供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，但未声明哪一个有效的；

8.硬件特征码一致的；
9. 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
10.投标行为违反政府采购法法以及相关法律、法规和规定的。

	2.1 
	构成招标文件的其他材料
	招标文件的补充文件（如有）

	2.2.1
	供应商要求澄清招标文件的截止时间
	时间：投标截止时间10日前
形式：《开封市公共资源交易信息网》系统内提出

	2.2.2
	投标截止时间
	同开标时间

	2.2.3
	供应商确认收到招标文件澄清的时间
	招标文件的补充文件发出之日1日内

	2.3.2
	供应商确认收到招标文件修改的时间
	招标文件的补充文件发出之日1日内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	无

	3.3.1
	投标有效期
	自投标截止日起60日历天（供应商承诺的投标有效期不得少于该时间要求）。

	3.4.1
	投标保证金
	根据汴财购（2019）2号文规定：自2019年6月1日起，全市政府采购活动不再向供应商收取保证金。

	3.6.3
	签字或盖章要求
	电子招标文件中需要签字或盖章的，供应商按要求使用电子签章，不按要求加盖的响应文件后果自负。

	3.6.4
	投标文件上传
	供应商须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn/kfggzy/）会员系统中加密上传电子投标文件

	4.1.2
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：通许县公共资源交易中心四楼第二开标室
（本项目为“不见面”开标，各投标人无需到现场开标）

	5.2 
	开标程序
	本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到通许县公共资源交易中心现场参加开标会议，远程开标大厅的网址为http://www.kfsggzyjyw.cn。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等；（系统解密时长默认为 40 分钟，错过解密时长者视为自动放弃本次投标）。
（1）开标时间倒计时；

（2）开标时间到供应商开始解密，开启解密倒计时；

（3）查看及回复供应商现场质疑；

（4）开标结束。

	6.1.1 
	评标委员会的组建
	评标委员会构成:5人，其中采购人代表1人,相关经济、技术专家4人；

评标专家确定方式：从省级政府采购专家库中随机抽取确定。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，由评标委员会推荐中标候选人1-3名

	7.3
	履约保证金
	本项目不收取

	7.4
	签订合同
	采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

	10
	付款方式
	项目完成验收合格后支付合同款的97%，余3%于验收合格后一年内无质量问题时付清。

	12
	需要补充的其他内容

	12.1
	中标人公示媒介
	《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《开封市公共资源交易信息网》

	12.2
	最高限价
	本标段最高限价为：

一标包：贰佰伍拾伍万元整（2550000.00元）
供应商投标报价高于最高限价的，其投标按无效标处理。

	12.3
	代理服务费
	由中标人按照招标文件约定，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号文规定向代理机构缴纳代理服务费（按差额定率累进法计算）。

	12.4
	供应商应在投标文件中承诺如下：我公司独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。

	12.5
	接收质疑或异议的方式

根据开封市公共资源交易管理委员会办公室文件（汴公管办【2020】13 号）的规定：为了规范开封市公共资源交易项目当事人提出质疑（异议）、投诉的行为，让交易项目更加公平、公正、公开、透明，开封市公共资源交易平台开通了网上质疑（异议）、投诉通道，方便当事人进行网上质疑（异议）、投诉。（详见《开封市公共资源交易信息网》重要通知中的“关于实行线上质疑（异议）、投诉的通知”）

	12.6
	投标人应在投标文件递交的截止时间之前通过开封市公共资源交易信息网递交电子投标文件，并有投标人电子签章和投标人法定代表人或委托代理人签字或电子签章；

2、请投标人在上传电子投标文件时认真检查上传投标文件是否完整、正确。

3、请投标人时刻关注开封市公共资源交易中心网站和公司CA密钥推送消息。

4、加密电子投标文件逾期上传的，招标人不予受理。

5、投标人应在投标文件递交的截止时间之前，按程序完成投标保证金绑定（如有）。

6、 投标人应按开标程序解密电子投标文件。

备注：投标人的电子投标文件需到开封市公共资源交易中心网站登录政采、工程业务系统，凭CA密钥登录会员系统，在“组件下载”中下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具制作电子投标文件（具体操作程序详见http://www.kfsggzyjyw.cn办事指南-操作规程）；投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与开封市公共资源交易中心联系，联系电话：0371-23859291。

7、各投标（响应）人从参与项目交易开始至项目交易活动结束止，应时刻关注电子交易系统中的项目进度和状态，特别是项目评审期间。由于自身原因错过变更通知、文件澄清、报价响应（自系统发起30分钟内做出）等重要信息的，后果由投标（响应）人自行承担。

	12.7
	根据汴公管办[2018]24号文规定：不再要求投标人在开标当天提供任何证件的原件，均以投标文件中所附证件扫描件为准。投标人应对投标文件中所提供证件及内容真实性负责， 若有不实将视为弄虚作假、恶意投标，招标人有权取消投标人的投标/中标资格。

	12.8
	采购标的所属行业为：工业 
划定标准为：中小微企业划分按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。

	注：1、当投标人须知前附表与投标人须知正文内容不一致时，以投标人须知前附表为准。
    2、本招标文件的解释权归招标人。


1. 总则
 1.1 项目概况
     1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。
     1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。
     1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。
     1.1.4 本采购项目名称：见供应商须知前附表。
1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本采购项目的资金来源：见供应商须知前附表。
1.2.2本采购项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。
1.3 采购内容、质量要求和供货安装期
1.3.1 本次采购内容：见供应商须知前附表。
1.3.2 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。
1.3.3 本项目的供货安装期限：见供应商须知前附表。
1.4 供应商资格要求
1.4.1供应商应具备资格条件：见供应商须知前附表。
1.4.2 供应商不得存在下列情形之一：
    （1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
    （2）被责令停业的；
    （3）被暂停或取消投标资格的；
    （4）财产被接管或冻结的；
    （5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。
1.5 费用承担
供应商准备和参加投标活动所发生的一切费用自理。
1.6 保密
参与采购投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7 语言文字
除专用术语外，与采购投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 投标预备会
1.9.1
投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.9.2
投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.9.3
投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.10分包
1.10.1
投标人拟在中标后将中标项目的非主体材料进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体材料外，其他工作不得分包。
1.10.2
中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.11响应和偏差
供应商应符合供应商须知前附表规定不允许重大偏离。
2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
    本招标文件包括：
   （1） 招标公告
   （2） 供应商须知
   （3） 评标办法
   （4） 合同条款及格式
   （5） 采购内容及技术要求
   （6） 投标文件格式
根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
2.2 招标文件的澄清
    2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐；如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前及形式，要求采购人对招标文件予以澄清。
     2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15日前以规定形式发给所有供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
    2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。
2.3 招标文件的修改
     2.3.1 在投标截止时间15天前，采购人可以以发布公告的形式通知所有已下载招标文件的供应商，并通知所有已下载招标文件的供应商。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
     2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。
3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
一、投标函
二、投标函附录
三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、技术偏差表
五、供应商基本情况和资格证明材料

六、无不良行为记录声明

七、供应商反商业贿赂书
八、其他资料
3.2 投标报价
3.2.1 供应商依据本项目招标文件、采购项目需求，并结合市场行情自主合理报价。供应商应按招标项目要求，一次性报出不可更改的价格，所投项目人员、差旅、税金及后续服务以及其他有关的交货所必需的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而采购文件中未列出的相关辅助材料和费用。
3.2.2 投标报价应包括招标文件所确定的采购内容内的全部内容。
3.2.3 在投标之前，投标单位须仔细阅读招标文件，如有问题须向采购人咨询。
3.3 投标有效期
     3.3.1 在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。
     3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；供应商拒绝延长的，其投标失效。
3.4投标保证金
    根据汴财购（2019）2号文规定：自2019年6月1日起，全市政府采购活动不再向供应商收取保证金。
3.5 资格审查资料
     3.5.1 详见“1.4.1投标人资格条件”
3.6 投标文件的编制
     3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。
     3.6.2 投标文件应当对招标文件有关供货期限（含安装）、投标有效期、质量要求、采购内容等实质性内容作出响应。
     3.6.3 招标文件要求由供应商的法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章的按照要求签字盖章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字和盖章的具体要求见供应商须知前附表。
3.6.4投标文件上传：供应商须在投标截止时间前在开封市公共资源交易中心网站（http://www.kfsggzyjyw.cn）会员系统中加密上传电子投标文件
4. 投标
4.1 投标文件的递交
4.1.1 投标人应在本章投标人须知前附表规定的投标截止时间前上传投标文件。
4.1.2 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
4.1.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的修改与撤回
    4.2.1 在本章供应商须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。
4.3 评标中有下列情形之一的，其投标将会被拒绝：
    4.3.1 无单位盖章或无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字的； 
    4.3.2 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 
    4.3.3 供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一采购项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 
    4.3.4 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
4.3.5 投标文件载明的采购项目完成供货期限超过招标文件规定的期限；
    4.3.6 明显不符合采购要求、技术标准的要求；
    4.3.7 投标文件附加有采购人不能接受的条件的；
    4.3.8 供应商以他人的名义投标、串通投标、欺诈、威胁、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标采取可能影响评标公正性的不正当手段的；
    4.3.9 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；
    4.3.10 投标行为违反采购投标法以及相关法律、法规和规定的。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
采购人在本章供应商须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和本章供应商须知前附表第5.1项规定的地点公开开标。
5.2开标程序
5.2.1本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到通许县公共资源交易中心现场参加开标会议，远程开标大厅的网址为http://www.kfsggzyjyw.cn。投标人应当在招标文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等；
5.2.2、成功解密的投标文件超过三家时开标会议继续进行；不足三家时该标段不再继续进行。
5.2.3、开标会议结束。
6. 评标
6.1 评标委员会
    6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。
    6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
   （1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；
   （2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
   （3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
   （4）曾因在采购、评标以及其他与采购投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、标准，不作为评标依据。

7. 合同授予
7.1 定标方式
     7.1.1 除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人的顺序确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。
7.2 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。
7.3 履约担保（按供应商须知前附表规定）

    7.3.1 中标人确定后，中标人应按照招标文件规定向采购人提交履约保证金。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，给采购人造成损失的，中标人还应当对相应部分予以赔偿。

7.3.3中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式和招标文件“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。除投标人须知前附表另有规定外，履约担保金额见投标须知前附表。
7.4 签订合同
    7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成损失超的，中标人还应当对相应部分予以赔偿。
7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新采购和改变采购方式
8.1 重新采购
    有下列情形之一的，采购人将重新采购：
   （1）投标截止时间止，供应商少于3家的；
   （2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2 改变采购方式
    重新采购后供应商仍少于3家或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的采购项目，经原审批或核准部门批准后改变采购方式。
9. 纪律和监督
9.1 对采购人的纪律要求
    采购人不得泄漏采购投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2 对供应商的纪律要求
    供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。
9.3 对评标委员会成员的纪律要求
    评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
    与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5 投诉
    供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10. 付款方式
   （见供应商须知前附表）

11. 投标预备会
    不召开投标预备会。
12. 需要补充的其他内容
见供应商须知前附表。
13.政府采购政策
13.1落实促进中小企业政府采购政策
13.1.1为贯彻落实财库[2020]46号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》，在货物采购项目中，供应商提供的货物是有符合本办法规定的小型和微型企业制造的产品，价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（中小企业划型标准依据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》〔2011〕300 号）。   

 13.1.2根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
    13.1.3根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位符合本通知规定的条件、提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责的，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。 
13.2价格扣除的范围
13.2.1供应商属于小型、微型企业并以该身份投标，提供本企业制造的货物，或者提供其他小型、微型企业制造的货物，须按要求提供《中小企业声明函》，按规定给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.2.2供应商属于监狱企业并以该身份投标，按要求提供《监狱企业证明》，视同小型、微型企业，对该企业生产的货物在评审时给予价格扣除。
13.2.3、供应商属于残疾人福利性单位并以该身份投标，按要求提供《残疾人福利性单位声明函》，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物），视同小型、微型企业，在评审时给予价格扣除。
供应商对其提供的资料真实性自行负责，如有虚假，列入财政部“政府采购严重违法失信行为信息记录”，若为中标人者其中标资格将被取消。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的成交人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三章 评标办法
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	资格评审
标准
	具有独立承担民事责任的能力
	具有有效的营业执照

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1要求

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1要求

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1要求

	
	
	无重大违法记录
	符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1要求

	
	
	信誉要求
	符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1要求

	
	
	其他要求
	符合第二章“供应商须知前附表”1.4.1要求

	2.1.2
	符合性评审标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合投标文件格式签字盖章要求

	
	
	投标文件格式
	符合招标文件要求的格式

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	投标内容
	符合第二章“供应商须知前附表”要求

	
	
	质量要求
	符合第二章“供应商须知前附表”要求

	
	
	供货安装期限
	符合第二章“供应商须知前附表”要求

	
	
	投标有效期
	符合第二章“供应商须知前附表”要求

	
	
	投标报价
	不超过最高限价

	注：1、开标结束后由采购人对投标人的资格进行审查。

2、合格投标人不足3家的，不再进行下一步评审。

	2.2.1
	分值构成＝报价部分+技术部分+商务部分(总分100分)
	报价部分：30分、技术部分：55分、商务部分：15分

	条款号
	评分标准

	2.2.2
(1)
	报价部分（30分）
	投标报价
（30分）
	统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

注：1.投标报价得分四舍五入至小数点后两位。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库[2022]19号]）和《开封市财政局文件》（汴财购[2022]3号）文的规定，对符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业必须提供《中小企业声明函》（格式见附件1），否则评审时不予认可。（监狱、残疾人福利性企业视同小微企业，同一投标人，价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。）

3、供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不得享受上述价格折扣优惠政策。

	2.2.2
(2)
	技术部分
（55分）
	投标产品技术指标（30分）
	投标货物的技术参数、技术性能满足招标文件要求得满分30分，加*号的为重要参数，每有一项不满足在基本分的基础上扣3分。其他一般参数，每有一项不满足在基本分的基础上扣1分，扣完为止。

	
	
	供货方案（8分）
	1.有详细的供货方案，且具有详细可行的实施计划和明确的工作流程，措施很完整，满足采购需求的，得8 分。

2.有较详细的供货方案，且具有较为详细可行的实施计划和工作流程，措施较完整，基本满足采购需求的，得 4分。

3.供货方案不完整，实施计划和工作流程不可行，得1分。

4.不提供得 0 分。

	
	
	安装、调试方案（9分）
	1.设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述较完善、详细，满足采购需求的，得9 分。

2.设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述基本完善、详细，基本满足采购需求的，得 6 分。

3.设备安装调试、试运行测试、运行维护等内容描述不完善、不详细的，得 3 分。
4.不提供得 0 分。

	
	
	人员培训方案（8分）
	1.人员培训方案详细全面、可行性强，培训团队人员配备合理的，得8分。

2.人员培训方案较详细全面、可行性较强，培训团队人员配备较合理的，得5分。

3.人员培训方案较粗略、可行性有欠缺，培训团队人员配备不太合理的，得3分。

4.不提供得 0 分。

	2.2.2
(3)
	商务部分
（15分）
	类似业绩（3分）
	提供2022年1月1日以来类似设备供应经验的业绩合同，每提供1份完整业绩(含中标公示截图、中标通知书、合同、验收报告）得1分，最高得3分。(提供以上资料原件扫描件）

	
	
	售后服务方案（7分）
	1.售后服务方案较合理、内容较详实、售后服务人员配备较合理，售后服务计划可行，故障响应时间及时，有本地化售后服务，售后服务较实用，得7分。

2.售后服务方案一般、内容表述一般、售后服务人员配备不合理，售后服务计划简单，故障响应长，无本地化售后服务，售后服务一般，得4分。

3.售后服务方案不合理、内容表述不合理、售后服务人员配备不合理，售后服务计划简单，无本地化售后服务，售后服务不合理得1分。

4.不提供得 0 分。

	
	
	质保期内外保证措施（5分）
	1.质保期内外保证措施施较完整、详细，较可行，满足采购需求的，得5分。

2.质保期内外保证措施施较完整、详细，可行性一般，基本满足采购需求的，得3分。

3.质保期内外保证措施施不完整、详细，可行性差的，得1分。

4.不提供得 0 分。

	本办法计算过程中分值按四舍五入保留两位小数，最终结果为评标委员会所有成员计算出的各供应商综合评估得分的算术平均值，按四舍五入保留两位小数。


1、评标方法
1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外（一旦发现有投标单位有低于成本价恶意竞标的现象，按照相关法律、法规给予惩罚，其后果由供应商自行承担）。如果多个供应商得分相同、并列第一时，报价低者优先，报价相同按照技术部分得分高者优先，技术部分得分相同按照综合标得分高者优先，如还相同则有采购人随机抽取确定。

1.2  使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
2、评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
(l）报价部分：见评标办法前附表；
(2）技术部分：见评标办法前附表；
(3）商务部分：见评标办法前附表；
2.2.2 评分标准

(l）报价部分：见评标办法前附表；
(2）技术部分：见评标办法前附表；
(3）商务部分：见评标办法前附表；
3、评标程序
3.1 初步评审
3.1.1 评标委员会可以要求供应商提交第二章“供应商须知”第1.4.1 项规定的有关证明和证件复印件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效标处理。（适用于未进行资格预审的）
3.1.2 供应商有以下情形之一的，其投标作无效标处理：
(l）第二章“供应商须知”第1.11 项规定的任何一种情形的：
(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，其投标作无效标处理。
(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章第2.2.2（1）目规定的评审因素和分值对价格部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.2（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.2（3）目规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；
3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 供应商得分=A+B+C。
3.2.4 评标委员会发现供应商的报价明显低于其他投标报价，或者在设有最高投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。
3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“供应商须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分高到低的顺序推荐中标候选人。
3.4.2 评标委员会完成评标后，由应当向采购人提交书面评标报告。
第四章 合同条款及格式
政府采购合同 (参考文本)
	注释：
本合同条款格式仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，
经协商可增加新的条款。但不得与招标文件、投标文件实质性内容相背离。


合同编号：
甲方(采购人)：住所地：
乙方 (中标人) ：住所地：
合同签订地点：            签订日期：  年 月  日
根据《中华人民共和国合同法》及本项目招标文件等规定，甲乙双方按照本次招标结果 (项目名称：                ，项目编 号：                ) 签订本合同。
第一条：合同标的
乙方应根据本项目要求按下列清单提供货物：
	产品名称
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第二条：合同总价款
本合同项下总价款为人民币 (大写)           ：  (￥：            ) 。合同总价款中包含：本采购对象，及与之相关的货物设计、制造、包装、运输、装卸、安装、调试、质量 检验、各项税费、保险费、意外事故等验收合格前全部费用，以及相应的伴随服务等。
第三条：组成本合同的有关文件
本项目的招标文件及补充文件、乙方投标文件、中标通知书、经双方和有关监督部门同意的相关变更、补充协议、澄清确认函 (如果有的话) 及与本次采购活动相关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。构成本合同组成部分的 洽商、变更等书面协议或文件，其优先顺序应视其内容与本合同及其他文件的关系而定。
第四条：权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、 商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条：质量保证
1、乙方所提供的货物的技术规格标准应与招标文件规定的技术规格标准相一致； 若技术性能标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本项目规定的质量、 规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使 用寿命期限内具有良好的性能。货物验收后，在质保期内，乙方应对由于设计、工艺或材料 的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
第六条：包装要求
除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应 适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸， 以确保货物安全无损运抵指定地点。 由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
第七条：交货和验收
交货安装地点：（采购人指定）

交货安装期限：     天，从          计算。
3、乙方交付的货物 (含服务) 应当完全符合本合同、招标文件及投标文件所规定的货物、 数量和规格要求，不符要求的， 甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
4、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好。
5、甲方可以聘请第三方进行质量验收，相关验收费用由乙方承担。验收合格的，由甲方委托的第三方签署验收单。招标文件对检验期限另有规定的，从其规定。
6、货物验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺(详细标准可在合同附件载明，且不得低于国家相关标准) 。 

第八条：伴随服务及售后服务
1、乙方应按照国家有关法律法规规定和“三包”规定以及乙方对本项目的“服务承诺” 提供服务。
2、除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
(1) 货物的现场安装调试；
3、若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1、免费保修期：            ，保修期内，乙方负责对其提供的货物进行维修，或按采购单位要求进行更换，不再收取任何费用。
3.2、所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派人到货物使用现场维修， 由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.3、保修期以后的维修维护由双方协商再定。
第九条：履约保证金（不收取）
本合同签订生效以前乙方应按采购文件规定的金额向甲方或甲方指定的机构提交履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务， 甲方有权扣除其履约保证金。
第十条：合同支付方式(详见供应商须知前附表)
第十一条：违约责任
如乙方不能按约定交付货物，或交付的货物质量、规格等不符合合同规定或有关标准，甲方有权拒收；同时乙方应向甲方支付合同总价 5 ％ 的违约金。        

 2、乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付        滞纳金。如乙方逾期 交货达         天， 甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

3、在乙方承诺的或国家规定的质保期内 (取两者中最长的期限) ，如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并扣除乙方质量保证金，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
4、乙方违反本合同有关约定或未按“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，每次扣除乙方违约金           元 (合同另有约定的从其约定) 。
5、乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务 (甲方解除合同的除外) 。甲方未及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或 其他违约责任。
第十二条：合同的变更补充，终止及转让按照《合同法》执行。
第十三条：不可抗力
1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全 履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及 持续期间的充分证据，根据情况可部分或全部免于承担违约责任。
2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于： 自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的其他任何无法预见、 避免或者控制的事件 (市场价格波动风险不在此列) 。
第十四条：争议的解决
1、因质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。经鉴定符合 标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决， 如果协商不能解决争议，任何一方均可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十五条：合同生效及其他
1、本合同未尽事宜，双方另行补充。
2、本合同一式肆份， 甲、乙双方授权代表签字并盖单位公章后生效。 甲方、乙方各执 贰份，均具有同等法律效力。

甲方：                               乙方： 
单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
开户银行：
账号：
年月日



单位地址：
法定代表人：
委托代理人：
电话：
开户银行：
账号：
年月日

采购内容及技术要求
	　系统名称
	序号
	设备名称
	数量

	测产仪
	1
	全自动核酸提取仪
	1台

	
	2
	荧光定量PCR仪
	1台

	
	3
	卤素水分仪
	1台

	
	4
	测色仪
	1台

	
	5
	震动筛分仪
	1台

	
	6
	粉碎机
	1台

	
	7
	破碎机
	1台

	杜马斯分析系统
	1
	杜马斯分析系统
	1台

	产量测定系统
	1
	高效液相色谱仪
	1台

	
	2
	流动注射分析仪
	1台

	
	3
	原子吸收光谱仪
	1台

	
	4
	质构仪
	1台

	
	5
	近红外分析仪
	1台


	　系统名称
	序号
	设备名称
	技术参数
	数量
	单位

	测产仪
	1
	全自动核酸提取仪
	1.
*样本通量：1-32。

2.
处理体积：40-800µl。

3.
*操作界面：全中文≥7寸彩色液晶触控屏，内置微处理器，实时显示温度、实验进程等信息

4.
板位设计：整个提取过程（裂解，吸附，漂洗，洗脱）肉眼可见。

5.
磁珠吸附效率：≥95%。

6.
裂解/洗脱温度控制范围：室温-80℃。

7.
核酸提取纯化孔间差异：≤3%。

8.
振动混合模式：多档振动速度可调、溶液体积自适应振动幅度，振动幅度 根据溶液体积自动调整。

9.
运动控制：整体运动模块X/Y-左右/上下运动和混匀组件上下振动运动模式。

10.
仪器装配样本交叉污染控制系统，避免交叉污染风险。

11.
开门暂停紧急避险：若发生紧急情况，可直接打开舱门，仪器将暂停工作，关闭舱门后自动继续运行。

12.
污染控制：紫外灭菌模块、防气溶胶风扇。

13.
程序管理：可灵活新建、编辑、删除程序。

14.
接口方式：USB。

15.
电源：220VAC 50Hz。

16.
吸附模式：循环吸附模式。
	1
	台

	
	2
	荧光定量PCR仪
	1、样品容量：96x0.2ml.

2、适用耗材：0.2ml单管，8x0.2ml排管，96孔板。

3、反应体系：20-100μL。

*4、加热方式：Peltier加热方式。

5、温度控制范围：10℃-80℃。

6、升/降温速度：5℃/S。

7、控温精度：±0.1℃。

*8、温度均一性：±0.2℃。

*9、温度控制区域：多枚半导体Peltier排布，温度均匀、准确。

*10、激发光源：LED光源。

*11、检测组件：光电二极管。

*12、激发/检测通道：运行顶部激发扫描，紧凑型荧光检测通道。

13、激发/检测通道数：≥4。

14适用染料及探针FAM/SYBRGreen/EvaGreen/LCGreen/Fluorescein;VIC/HEX/TET/Cy3/JOE/ROX/Texas Red;Cy5。

15、检测灵敏度：≥1个拷贝。

16、置信度：99.9%。

17、分辨率：单重反应低至1.5倍变化。

18、样本重复性：CV≤1%。

19、线性范围：1-1010。

20、样本线性：≥0.99。

21软件语言：中文易懂。

*22、控制方式：外接电脑，USB接口。

23、软件功能：实时监控，阴阳性结果阈值设定，绝对/相对定量熔解曲线，Tm值测定等。

24、数据输出形式：EXCE等。
	1
	台

	
	3
	卤素水分仪
	1、高亮卤素灯HBM传感器

2、铸铝外壳，多层不锈钢加热枪

3、实时动态曲线/时间日期

4、温度、时间可调

5、百分比显示水分含量、干燥余量

※6、三种加热模式可选（标准、快速、柔和），三种停机模式可选（自动、手动、定时）

※7、最多可记忆15组干燥进程，带两个温度点的校正组件，确保仪器加热单元始终精准修

8、5寸全彩触摸屏，中英文显示切换，

9、最大称量110g，精度1mg，使用温度5-45℃，相对湿度≤80%

10、温度范围40-199℃,温度间隔1℃，温度传感器PT-100

11、水分范围0.00%-100.00%，精度0.01%

12、干燥剩余范围100.00%-0.00%，精度0.01%

13、储存地址15，加热方式HALOGEN LAMP-2
	1
	台

	
	4
	测色仪
	1用途：用于测定甘薯外皮、淀粉、叶片等颜色，性状分析

2测量结构:D/8,SCI+SCE

3测量重复性**：dE*ab≤0.02

4台间差***：dE*ab≤0.25

5测量/照明口径：稳定型和灵巧型共8个：Φ11mm，Φ6mm，Φ3mm，1*3mm

▽11mm，▽6mm，▽3mm，▽1*3mm

6测量指标：光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00),色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力)

7光源条件：A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,

TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2

8照明光源：全波段均衡LED光源+UV

9测量观察方式：摄像头

10校准：智能自动校准

11软件支持：Andriod,iOS,Windows,微信小程序

12准确性保证：保证一级计量合格

13视场角：2°，10°

14积分球直径：≥40mm

15符合标准：CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7

16分光方式：光栅

17感应器：双列高精度CMOS阵列传感器

18波长间隔：≥10nm

19波长范围：≥400-700nm

20反射率测定范围：0-200%

21反射率分辨率：0.01%

22测量时间：约1秒
23接口： USB，蓝牙

24屏幕：全彩屏幕，≥3.5英寸

25电池容量：单次充电可连续测量不低于8000次， 不低于7.2V/3000mAh

26光源寿命：不低于10年100万次

27语言：简体中文，英语

28存储：仪器：标样不低于100条，试样不低于10000条；APP：海量存储

29颜色管理软件： 带审计追踪及云端数据交互功能。
	1
	台

	
	5
	震动筛分仪
	1、货物名称：三维电磁振动筛分仪

2、主要用途：用于土壤、制药、冶金、地矿、煤、粮食等行业的粒子分析。筛分结果高效、可靠，是科研和生产，质量控制及研发的理想选择。。

3、主要功能和技术指标：

3.1、高效电磁驱动，电子控制振幅和效率

3.2、适用于干筛和湿筛

3.3、仪器运行安静，维护简单。  

3.4、记忆储存20种筛分程序  

3.5、筛分的时间可调，振动频率可调

3.6、※运动形式：三维立体抛掷运动

3.7、最大样品处理量：3Kg、 最大级数：9级

3.8、时间显示：1～9999s、 间歇筛分：0～99s

3.9、振幅范围 0-3mm连续调节

3.10、额定功率：600W，带有温度传感器，实时显示筛盘温度。

3.11、振动方式：精微振动、连续振动

3.12、控制方式：手动控制和定时控制

3.13、电源电压：AC 220V±10% 50Hz

3.14、分析筛直径：常规200mm（可定制）、测量范围：20um～30mm 

3.15、筛网材质:不锈钢、尼龙  

4、资质证书

为保障本次招标设备的长期使用。仪器制造商需具备长期提供售后服务的基本规模及能力，要求制造商具备生产制造资质，通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证、五星售后服务体系认证、多项3A级专业认证。

※采用进口原装脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定；需出具欧州原产授权证书为佐证文件。

5、基本配置：

5.1、三维电磁振动筛分仪  1台

5.2、标准筛网  (200目以内)       1个

5.3、电源线1根  

6、售后服务与培训 

6.1、厂方负责安装调试；

6.2、终身负责维修；
	1
	台

	
	6
	粉碎机
	马力: ≥1900W

电压:220V/单相

可订作不同电压

转速: ≥26000RPM

粉碎槽尺寸(HxD): ≥132x174MM

每一批次粉碎重量: ≥450G

粉碎槽有效容量: ≥950cc

粉碎槽全容量: ≥1905cc
	1
	台

	
	7
	破碎机
	电机转速：≥35000r/min

搅拌功率：≥800W
	1
	台

	杜马斯分析系统

（项目核心产品）
	1
	杜马斯分析系统
	一、功能要求

1、分析方法及仪器用途:该仪器用于各种物质中的氮及蛋白质含量的直接分析，例如：食物，动物饲料，大米，油料种子、谷类食品、谷类，大豆、玉米、鱼肉、果汁等测定。

※2、检测范围：≥480 mg（N绝对值），(需提供制造厂家盖章技术证明文件)；检测限：≤20ppm（N）。

3、进样量：最大进样量不少于800mg。

4、重现性（RSD）：≤0.3%。

5、分析效率：可7天/24小时连续进行操作，每天可测量多达300个样。

6、自动进样提供不少于58位进样器。

7、进样方式：采用锡箔纸对样品进样包裹，零空白球阀进样系统，CO2气体吹扫辅助球阀进样器，无需压缩空气辅助进样。

※8、采用三管燃烧炉（即两级燃烧方法），保证即便是难燃的样品也能完全燃烧，其中的两级燃烧管均需采用长寿命的不锈钢材质，管内径为 28mm 的钢制反应管,确保较长的使用寿命。

※9、燃烧炉：最高加热温度1200℃，炉体采用48伏特安全设计，为仪器维护方便，燃烧炉需采用滑轨式设计，进行日常反应管维护时，仅需将炉体滑出即可维护，无需移除仪器上方的进样器。(需提供制造厂家盖章技术证明文件)。 

10、除水：至少有三步除水，冷凝器、除水膜和化学品干燥三种方法。

※11、还原剂寿命：为节约使用成本，采用单独的垂直钢制反应管，还原管内填充还原剂可以测量2000次样品。

12、检测方式：样品完全燃烧，经过氧化还原后的氮气全部进入热导检测池检测，无需色谱柱或气体分析分流，以保证测量数据的准确性。

※13、所需气体: 为节约使用成本，需采用CO2(载气) 与O2（助燃气），不接受价格高昂的氦气和氩气作为载气，无需额外的任何气体作为动力气。(需提供制造厂家盖章技术证明文件)。

14、校正方式：多点校准，宽范围，不依赖样品类型。

15、仪器控制和数据处理: 外置计算机，Windows操作软件，自动检漏、错误诊断、维护、统计计算、自动睡眠/唤醒功能、LIMS联网；可通过互联网随机控制和诊断。

16、管路连接：为了维护方便，采用不锈钢快速插拔的球夹连接设计，实现免工具维护。

17、制造商提供壹年的质保服务，其中燃烧炉和热导检测池质保10年。

18、提供全套的设备操作说明与维护手册，可直观的学习样品分析的进样技术、样品制备和处理方法、催化剂装填和更换、仪器安装和拆卸、常见故障处理等。

19、符合标准GB5009.5-2025食品安全国家标准：食品中蛋白质的测定； GBT 31578-2015 粮油检验 粮食及制品中粗蛋白测定；NYT 2007-2011 谷类、豆类粗蛋白质含量的测定；GBT24318-2009饲料中总氮及粗蛋白的测定；SNT 2115-2008 进出口食品和饲料中总氮和粗蛋白的检测方法；NYT 2542-2014 肥料 总氮含量的测定

二、配置要求

2.1
 杜马斯定氮仪主机                                 1台

2.2  不少于于58位全自动进样器                         1套

2.3  不少于1000次消耗品包                             1套

2.4  提供实验所需纯度二氧化碳气体                     1瓶 

2.5  计算机                                            1台
	1
	台

	产量测定系统
	1
	高效液相色谱仪
	二元梯度泵

1.
泵类型：采用全浮动式柱塞的往复柱塞式串联输液泵。

2.
流量范围：0.005-8.000mL/min。

3.
流量准确度：±0.5%（@1.000 mL/min，水）。

4.
流量精密度：RSD≤0.06%（@1.000 mL/min，水）。

5.
梯度准确度：±0.5%。

6.
梯度重复性：≤0.1%SD。

7.
最大耐压：40MPa。

8.
压力脉动：≤1%（@流速≤5mL/min，压力≤4000psi）。

9.
标配：溶剂选择阀，支持四种溶剂切换，自动在线清洗，实时保护柱塞杆和密封圈，内部集成2通道真空脱气机，输液泵采用自动连续可变冲程设计20-100ul，可在软件里直接调节（须提供截图证明文件）；自主溶剂压缩因子设置，流动相充分均匀混合。

10.
漏液检测：实时监控漏液。

11.
高压、低压保护：实时监控压力波动，超出或低于设置压力，系统自动报警。

12.
排空快捷按键：面板设置排空按键，快速排出流动相中气泡。

13. 

自动进样器

1.
样品容量：100位样品（2×50位2mL样品瓶）。

2.
定量环体积：标配100μL环体积（可选配10μL、20μL、50μL定量环）。

3.
进样重复性：常规进样：RSD≤0.5%（5、10μL），RSD≤1%（2μL）；携带进样：RSD≤1.0%（5μL）；常规低损耗进样：RSD≤0.5%（10μL）。

4.
线性相关系数：≥0.999。

5.
进样时间：（支持预载样进样）可缩短至5s。

6.
交叉污染：＜0.003%（咖啡因）。

7.
最大耐压：40MPa。

8.
标配：洗针液脱气模块。

9.
漏液检测：实时监控漏液，防止漏液引发异常。

10.
缺瓶检测：进样时缺瓶检测，防止缺瓶引发进样异常。

11.
采用免维护、自润滑、自补偿式超精密注射泵。

12.
超精密取样针：一体式恒压设计，确保取样时样品瓶内外气压平衡，侧壁布置进样口，有效防止穿刺过程中瓶垫碎屑堵塞针孔。

13.
单轨式机械臂：防止运动中抱死。

柱温箱

1.
温度控制范围：室温-10℃-60℃。

2.
温度设定值误差：±0.5℃。

3.
温度稳定性：±0.1℃。

4.
控温方式：半导体控温，双风扇空气循环。

5.
漏液检测：实时监控漏液，防止漏液引发危险。

6.
开门检测：运行时开启实时开门检测及报警，防止柱温箱被意外打开而受到干扰。

7.
过温报警：智能监控腔内温度，防止腔内温度异常引发危险。

8.
温度保护开关：硬件过温保护，实时检测控温单元温度，防止意外过温引发危险。

9.
帕尔贴温度监控：软件过温保护，智能监控帕尔贴温度，防止意外过温引发危险。

紫外-可见光检测器 

1.
光源：透射式氘灯和钨灯。

2.
波长范围：200-600nm。

3.
最高采样率：100Hz。

4.
光谱带宽：8nm。

5.
波长准确度：±1nm。

6.
波长精度：±0.1nm。

7.
噪声：≤±0.25×10-5AU（空池，254nm波长，1Hz采样率，2s时间常数，ASTM）。

8.
漂移：1×10-4AU/h。

9.
线性范围：＞2.0AU（或者＞5×104）。

10.
流通池光程：10mm。

11.
流通池体积：12μL。

12.
流通池耐压：10MPa。

13.
波长校正：内置汞灯校正波长。

14.
前方维护：前方更换氘灯、钨灯和流通池。

15.
漏液检测：实时监控漏液，防止漏液引发数据异常。

16.
光源室过温保护：光源室过温自动关灯，防止温度异常引发危险。

17.
静态光路设计：无需换灯运动机构，光源切换更加可靠。

18.
波长时间程序：可在不同时间段内切换波长进行检测。

19.
波长扫描功能：对化合物进行全波段扫描，获取最佳吸收波长。

原厂色谱工作站

1.
工作站采用数据库管理，数据无法被删除和篡改，保证原始数据的安全性。

2.
具备数据库备份还原功能，支持按项目、按时间的手动/自动备份，防止数据丢失。

3.
软件防删除自我防护功能，用户无法删除程序文件，避免因为程序文件的缺失而导致工作站无法正常工作。

4.
拥有强大的数据处理功能，提供27种以上的积分事件和3种定量计算方法，并支持噪声和漂移的计算，可区分自动积分和手动积分；支持建立校准曲线，自动计算样品含量。

5.
强大的批处理功能，可按照设定的积分规则批量处理数据，快速完成多张谱图的积分处理。

6.
报告编辑操作便捷，内置多种模板，并支持灵活编辑和保存新模板，点选即可输出定制化报告。
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	2
	流动注射分析仪
	1、仪器用途：本仪器用于测定甘薯中直链淀粉的含量。样品处理和检测方法原理符合最新的GB、EPA 、ISO标准要求。

2、技术要求：

*2.1.仪器组成：仪器为完全独立一体机通道式设计，包括一个独立自动进样器，一个蠕动泵，一套化学分析流路，一个双光束检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等。

2.2仪器原理：仪器基于流动注射分析的基本原理，试剂在封闭的管路中连续流动，一定体积的样品通过样品注入阀注入载流，载流携带样品在封闭的编结反应器与试剂混合，形成具有一定吸光度的混合物，流过光度检测器，形成检测峰形。样品与样品之间，样品与试剂之间，无需加入气泡，无需达到物理混合和化学反应平衡状态即可重复测定，实现快速准确地分析。

*2.3.仪器为完全独立一体机通道式设计,除工作站软件外，通道间无共用装置，自动进样器与分析通道一体。通道与工作站软件通过网线接口进行数据传输。仪器无需使用压缩气体，所有化学分析流路使用全化学惰性透明管,无翻边管路接头。

*2.4.仪器模块方法完全独立一体，长度不超过70cm，可放于通风橱;并可实现车载分析，处理紧急现场任务。

*2.5 仪器配套的化学流路元件均要固定在化学流路板上，化学流路板采取倾角放置，便于观察化学反应情况并在出现故障下保护仪器不被腐蚀。

*2.6每个通道都包括一个自动进样装置，每个自动进样装置大于160个位置，其中载流位置2个。载流不但携带样品与试剂混合，还可起到清洁样品输送管路的作用，在不同的样品之间泵入载流，可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染。配备多个自动进样装置，可自由实现多参数的同时测定。自动进样器的吸样量0.1~10ml，进样精度≤1%。

2.7每个通道都包括一个专用的蠕动泵,12个管位，泵速由计算机设定（0-200r/min随意设定），蠕动泵为整体压块式设计，无需用户单独调节蠕动泵压片的松紧。泵的压强范围：0-100psi。试剂及样品流路为0~20ml/min。

2.8每个通道都包括一个专用的电动六孔阀，六孔阀上的六个孔位两两相通，通过电机带动转换位置，六孔阀上连接有样品环，用于注入一定体积的样品到连续流动的载流中。

2.9每个通道都包括一个专用的检测器,检测器为双光束设计，通过窄带滤光片分光，不同的系列分析仪可以使用相同的滤光片，也可使用不同的滤光片，滤光片更换方便。检测器使用400~1100nm的卤钨灯作为光源，还包括一个流通式比色皿，光程10mm。

2.10每个通道标配有电加热器，温度可通过电脑进行控制，温度控制区间为室温到250℃，温度精度0.1℃，数字显示。

2.11全中文操作软件，可控制1-16个通道同时工作。

2.12.分析软件：全中文操作软件及帮助文件，在win7以上的操作系统工作，同时显示所有同系列分析仪的实时谱图及过往图谱，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理。

3.仪器性能指标：

不同分析通道模块包括相应的在线加热、冷凝、蒸馏、萃取、还原等系统，所有系统在分析通道模块上实现（不需要额外配置加热、冷凝、蒸馏、萃取、还原等辅助设备）。

3.1直链淀粉技术指标

方法原理：碘试剂光度法

线性范围：10-40% 

检出限：< 0.2%

精密度：<1%

准确度：质控样品测试合格，或盲样测试误差在±5% 以内

4.仪器配置要求：

4.1全自动主机通道                   1台

4.2备件套包（泵管、接头、进样针等） 1套

4.3说明书：软件、仪器及方法说明     1套

4.4独立极坐标自动进样器             1套

4.5双光束检测器                     1个

4.6免调压块式蠕动泵                 1个

4.7工作站软件                       1套
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3.1火焰系统安全保护：安全联锁装置与燃烧头、雾化器/端盖、排液系统、废液桶液面高度、气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，当监测不到火焰或任何锁定功能能激活时，联锁系统会自动关闭燃烧气体，以防万一。突然断电时，仪器会从任何操作方式按预设程序自动关机，确保安全。

	3.2燃烧器系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。火焰在光路中的准直、燃烧器的垂直、水平位置的调节完全自动化，并由软件控制自动进行位置最佳化。

3.3燃烧系统：可调式通用型雾化器，高强度惰性材料预混室，全钛燃烧头。

3.4排液系统：排液系统前置以利于随时检测。

3.5火焰进样系统：火焰系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析悬浮奶粉等。

3.6兼容性：全面兼容国产的氢化物发生器和国产灯，软件可以用峰面积进行计算，也可以使用峰高进行计算。

4. 石墨炉系统技术指标

4.1石墨炉：内、外气流由计算机分别单独控制。管外的保护气流防止石墨管被外部空气氧化。从而延长管子寿命，内部气流则将干燥和灰化步骤气化的基体成份清出管外。石墨炉的开、闭为计算机气动控制。

4.2电源：石墨炉电源内置。

4.3温度控制：温度探头石墨管温度实时监控，具有电压补偿和石墨管电阻变化补偿功能。

4.4石墨管：标准配置为一体化平台热解涂层石墨管。

4.5石墨炉进样系统：石墨炉进样系统具有悬浮液直接进样功能，可以直接分析果酒、果汁、食用植物油、悬浮奶粉等。

4.6编程：可设置多达20步分析程序。

4.7石墨炉自动进样器位数：≥100位

4.8联用功能：具有自动进样器与石墨炉联用的功能，可对元素进行全自动的在线预浓缩。氢化物发生过程不受还原速度的影响，样品无需事先还原即可直接进行分析。As（V）、Sb（V）、Se（IV）和Hg（II）等直接分析的检出限为ppt量级。

4.9校正方式：氘灯和塞曼背景校正。

*4.10加热方式：石墨炉采用横向加热方式，加热速率≥3000℃。

5. 操作软件和计算机技术指标

5.1分析软件：软件操作方便、直观，软件为中文提示多任务操作，并处理和打印全中文报告。多任务操作功能，即在分析样品的同时，能同时进行数据处理。控制软件可以在中文版Windows 10下运行，可以脱离仪器安装在其它计算机上进行模拟运行（模拟点火、熄火、样品分析），同时模拟软件具有数据处理功能，以便于教学、演示和培训。

5.2数据处理：仪器吸收值、浓度或发射强度等读数可在0.01至100倍的范围内扩展。积分时间可按0.1秒的增量在0.1至60秒之间任选，读数方式包括时间平均积分、峰面积和峰高测量法，同时内置数理统计功能。

6. 验收指标

6.1 火焰AAS的灵敏度，2ppm Cu 吸光度大于0.4。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.1试验程序进行。

6.2 石墨炉灵敏度，20ppb Cu 进样20微升，吸光度大于0.1。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.5.2.2试验程序进行。

6.3 石墨炉背景校正能力，大于200倍。测量方法按照中华人民共和国国家标准GB/T 21187-2007的4.10.2试验程序进行。

6.4 以石墨炉方法测量1%氯化钠基体溶液中10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。

6.5以石墨炉方法测量2ppb、4ppb、6ppb、8ppb的砷和硒标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于0.999。

7. 配置要求

7.1 火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计 1 台；

7.2 主机配套的操作软件 1 套；

7.3 适用于石墨炉自动进样器  1套

7.4 进样管    2根

7.6 空心阴极灯 8 支

7.7 原装一体化等温平台石墨管 5 支；

7.8 标准附件箱：1 套（含安装所需各种管线、专用工具等）；

7.9 原装样品杯 2500 个；

7.10 配套循环冷却水系统 1 套；

7.11配套空气压缩机 1 套；
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	4
	质构仪
	1.设备核心部件感应元精度优于0.01%。

2.仪器硬件功能：双通道操作系统，可单机控制，可外联电脑操作。主机操控满足力臂上下快速慢速移动需求，带有上下快慢速移动控制按键，带有设备通电指示灯，实验进行指示灯，急停按钮，确保实验过程无误。

3. 测试软件：配备专用物性分析软件，软件里内置有方法库不少于50篇；软件里可调用不少于10种常用物性测试模式的解析资料（至少含TPA测试非粘性、TPA粘性样品测试、半固体反挤压、表面粘性测试、剪切测试、拉伸测试、凝胶、下压保持力不变测试、三点折断测试、压缩测试、粘性测试、正向挤压测试、下压保持距离不变测试等资料）。

4. 测试方法：至少包含单次测试、全质构测试、保持测试、恒压测试、循环测试模式。测试方案和测试参数在同一截面可以快速设置，测试方法可以另存和加载调用，方法界面带有高级设置，可设定材料系数，可输入样品尺寸。

5.软件带有检测报告，包括薯类及食品等领域报告，报告包含详细设置参数，测试方法可以一键调用。

6. 数据分析软件终身免费维护升级，数据分析不需要编程，直接分析指标不小于50个，可通过调用一键分析，如最大值、最小值、面积、斜率、范围内平均力、范围内峰数量、任意峰数值捕获、以及弹性模量、保持残余力、拉伸屈服应力、拉伸屈服应变等指标。

*7.力臂升降臂全距：0-490mm；可通过软件精准定位探头高度 

8.软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上，也可分开显示。测试数据如力，时间，距离，样品高度在测试程中同步显示到的软件；测试结果可以一键导出，可形成自定义报告，至少包含实验参数信息、测试曲线、测试数据结果等，方便测试数据即时查看。

9.软件自带数据算法，不少于20种数据分析建模方法，可进行降维分析、分类分析等大数据分类方式。

10软件系统图片处理功能完整，内嵌图片点击功能，可将样品的试验过程进行全程录像，可控制实验播放进程；软件内带食品物性等知识库，软件内随时检索物性相关知识解析。

*11.设备扩充性：≥9种力量感应元可选，可自带扩展接口。

12配置清单：质构仪主机1台（含上下控制健2个，带有实验进展指示灯）、电脑版控制分析软件1套、≥20kg力量感应元1个，探头转换器1个、满足农产品检测的测试探头5组、实验平台1个、纸质版300种食品质构测试案例解析1本，备品配件包1套，操作手册等。
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	5
	近红外分析仪
	1.性能特点

1.1进口核心器件，性能均为国际领先水平。

1.2符合ISO12099标准，避免检测时光源直接照射样品，造成样品水分损失。

1.3具备旋转测样装置。

1.4仪器具备良好的稳定性和一致性，台间差小,模型可在同品牌型号的任意一台仪器使用而无需校准，多台仪器间能够进行良好的模型传递，每台仪器严格按 照行业推荐方法进行校准、鉴定和验证，所有测试均使用NIST可溯源的标准品。

1.5全固化光学器件，抗震性能好，具备高度抗振性、防尘和防潮能力，工作稳定。

1.6在潮湿和多尘环境下从 16 至 +34 °C 范围内不受温度波动影响。

1.7根据环境实现内部自动标准校准，提高仪器抗干扰能力。

1.8配套专业建模软件，可兼容win7/10操作系统。

1.9可设定限定值，达到限定值自动报警。

1.10操作简单，无需样品前处理，不破坏样品。

1.11化学计量学软件兼容性强，兼容CAUNIRS软件。

2. 指标特性

2.1 光谱范围：≥900-1800nm 。

2.2 光谱带宽：≤12nm 。

2.3波长重现性：＜0.05nm/连续两次扫描。

2.4工作温度范围：20℃—30℃。

2.5 扫描速度：分析速度快，1min左右完成一个样品测定，可同时检出多项成份指标，如水分、灰分、纤维、脂肪、蛋白质、维生素和氨基酸等。

2.6探测器：制冷型铟镓砷探测器。

2.7光源寿命：≥5,000小时（小于5000小时损坏可免费更换）

2.8测量光斑大小：大测量光斑。

2.10测量杯：具备不同类型测量杯或进样装置，不同大小测量杯可选，满足不同作物需求。

2.11刻化式镀金平面光栅，光栅效率高，光照强度高，光通量大。仪器全固化设计，内部无任何移动部件，内置校准标准品，仪器自动校准，仪器拥有极强的抗干扰能力，长时间工作保持稳定。

2.12非集成旋转测样装置。

2.14配置日常操作软件，可进行开机自检、定量分析、仪器校准工作，操作简便，可实现远程数据传输，仪器维护，远程诊断等功能。

2.15模型情况：内置测量饲料、粮食等测量模型，同时免费进行后续模型修订及新作物建模。可建立权威专业的近红外定量、定性分析模型。

2.16配有积分球漫反射系统和样品旋转台，确保不均匀样品的重现效果。 

2.17仪器实时监测环境温湿度并存储于光谱文件中，便于用户查阅和优化测量条件。 

*3.定制模型

序号
原料模型
检测指标
指标数
1
甘薯
水分、粗蛋白、淀粉、粗灰分、粗纤维（甘薯带皮时）
5

	1
	台


第六章  投标文件格式
                （项目名称）   标包                      
投 标 文 件

               项目编号：     

供 应 商：                      （企业电子签章）
法定代表人：                    （个人电子签章）
       年    月    日
目　　录

一、投标函
二、投标函附录
三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、技术偏差表
五、供应商基本情况和资格证明材料

六、无不良行为记录声明

七、供应商反商业贿赂书
八、其他资料
一、投标函
致：                       (采购人名称)
1.我方已仔细研究了       （项目名称）的招标文件（项目编号：     ）第    标包的全部内容，投标报价（大写）    （小写）：    元 ，供货安装期限：     ，质量要求达到：      ，按合同约定完成供货。           
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3.如对招标文件有不明确及误解，且没有在规定时间前按要求向贵方提出，在开标时间以后我方不再有对招标文件提出质疑的权利，并自行承担由此造成的全部责任及后果。
4．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同项目。
（4）我方承诺若我方中标，按招标文件要求支付招标代理服务费。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，如有违反，后果由我方承担，并由我方承担相关责任和损失。
6.我公司独立制作、修改和上传响应性文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。
7．                  （其他补充说明）
                               供 应 商：           （企业电子签章）
                                法定代表人：          （个人电子签章）
地址：                  

    联系电话：                    
日    期：    年    月    日 
二、投标函附录
	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标报价（元）
	大写：
小写：

	所投标包名称
	

	投标内容
	

	供货安装期限
	

	质量要求
	

	投标有效期
	自投标截止之日起      日历天

	备注
	


说明：
本表投标总报价应与投标文件中报价表的总报价一致，否则供应商承担被拒标的风险。
投标报价保留小数点后二位。
供 应 商：                      （企业电子签章）
法定代表人：                    （个人电子签章）
年  月  日    

2.1投标内容及分项报价表
    项目名称：

    项目编号：

	序号
	设备名称
	品牌型号
	产品制造商名称
	产品型号、主要技术参数、性能、配置等的详细描述
	数 量及单位

	单 价

（元/套）
	价格合计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	.....
	
	
	
	
	
	
	

	
	总计
	/
	/
	/
	/
	/
	
	


注：
 1、投标内容应满足采购需求或更有利于采购人。对品牌、生产企业、型号、技术参数、性能、配置等应详细列明。 2、所有投标产品均属于小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）生产，应出具《中小企业声明函》，否则不予价格扣除。 

3.与本项目有关的安装费、运输费、保险费、税费等各种费用均应包含在总报价中。

4.需要说明的问题可另加附页说明或附生产商关于投标产品的技术支持资料。

供 应 商：____________（企业电子签章）

   法定代表人：             （个人电子签章）



                     ____年____月_____日

      
三、法定代表人身份证明及授权委托书
（一）法定代表人身份证明
供应商名称：_________________________
单位性质：_________________________ 
地址：_________________________    
成立时间：          年        月        日
经营期限：_________________________ 
姓名：         性别：          年龄：        职务：        联系电话：         
系                              （供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
 附：法定代表人身份证原件扫描件
供 应 商：                      （企业电子签章）
年  月  日          
（二）授权委托书
本人        （姓名）系       （供应商名称）的法定代表人，现委托         （姓名及联系电话）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改          （项目名称）   投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：           。
代理人无转委托权。
  附：法定代表人及授权委托人身份证原件扫描件
供 应 商：                      （企业电子签章）
法定代表人：                    （个人电子签章）
年  月  日          
注：如果由法定代表人签署投标文件，则无需提交授权委托书，此格式可不附。
四、技术偏差表

项目名称：

项目编号：

	序号
	货物名称
	招标文件要求
	投标文件响应内容
	偏差说明
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：

1、“偏差说明”栏中详细注明所投货物参数与招标文件要求有何不同，并说明其符合性；

2、全部无偏差时可以不再填列，直接在“偏差说明”栏内注明“无偏差”。

供 应 商：____________（企业电子签章）

法定代表人：            （个人电子签章）

                     ____年____月_____日

五、供应商基本情况和资格证明材料
（一）供应商基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	营业执照号
	

	注册资金
	

	开户银行
	

	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


资格证明材料

说明：

供应商在此处完整提供“供应商资格要求”的全部资格证明材料，否则，自行承担资格审查不通过的风险责任。

六、无不良行为记录声明
             （采购人名称）：
我公司在此声明：最近三年政府采购活动内无出现骗取中标或严重违约或重大质量问题事件发生。如有不实，自愿放弃投标资格并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。
供 应 商：                      （企业电子签章）
法定代表人：                    （个人电子签章）
年  月  日          
七、供应商反商业贿赂书（固定格式）
我公司承诺：
在                     （采购项目名称）  招标活动中，我公司保证做到：
    一、公平竞争参加本次招标活动。
    二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
    三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。
供 应 商：                      （企业电子签章）
法定代表人：                    （个人电子签章）
年  月  日
八、其他资料 

1、供应商认为与本项目有关的其他资料
2、供应商应在投标文件中承诺如下：
我公司承诺独立制作、修改和上传投标文件，并承担因“硬件特征码一致”所造成的不良后果。
供 应 商：                      （企业电子签章）
法定代表人：                    （个人电子签章）
年  月  日          
3、声明函

（项目名称），我公司具有独立承担民事责任的能力,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力及法律、行政法规规定的其他条件 。
供 应 商：                      （企业电子签章）
法定代表人：                    （个人电子签章）
年  月  日          
附件

附件1：

中小企业声明函（货物） 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加  （单位名称）  的 （ 项目名称）  采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1. （标的名称） ，属于   （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 ，属于      （中型企业、小 型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于 （采购文件中明确的所属行业）    行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于      （中型企业、小型 企业、微型企业）； 
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
投标人名称（盖章）： 
日 期： 
———————————————————      

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报
附件2（符合政策要求，并申请按残疾人福利性单位投标者提供，项目不适用可不提供此附件）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（企业盖章）：

日  期：

注：供应商的本声明函随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。

附件3（符合政策要求，并申请按监狱企业投标者提供，项目不适用可不提供此附件）：

监狱企业证明

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商名称（企业盖章）：

日  期：

注：供应商的本监狱企业证明文件随成交结果同时公布，接受其他供应商和社会监督。
附件4   节能、环境标志产品政府采购品目清单，项目不适用可不提供此附件（详见中国政府采购网最新发布的品目清单及相关规定）

